	Тест. 8 класс. Тема: ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ
1. Эскиз-это…
А) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь;
Б) объемное изображение детали;
В) чертеж, содержащий габаритные размеры детали

2. Эскиз позволяет осуществить:
А) изготовление детали;
Б) транспортировку детали;
В) крепление детали в конструкции.

3.  На эскизе проставляют:
А) необходимые размеры для изготовления детали;
Б) габаритные размеры;
В) установочные размеры.

4.  Размер детали для построения эскиза определяется:
А) на глаз;
Б) с помощью линейки;
В) с помощью штангенциркуля.
5.  На эскизе допускаются следующие упрощения:
А) опускание скруглений и проточек;
Б) опускание резьб;
В) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок.


Тест. 8 класс. Тема: ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСУНКОВ
1. Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции:
А) Вид изображения;
б) Количество изображений;
в) способ изображения
г) размеры;

 2. Технология выполнения технического рисунка:
А) выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и формы, придание с помощью штриховки или наложения теней объемного изображения 
б) выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного изображения детали;
В) выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности штриховки или теней

3. При выполнении технического рисунка детали деталь:
А) мысленно разделяется на простые геометрические тела;
Б) воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы;
В) изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы

4. Для выполнения технического рисунка выбирают оси аксонометрических проекции.  Привлекает:
А) простота изображения;
Б) отсутствие искажений при изображении;
В) привычное объемное изображение.

5. Для выполнения технического рисунка используется:
А) центральная проекция с перспективой;
Б) косоугольное проецирование;
В) аксонометрические проекции.

Тест. 8 класс. Тема: ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
1. Процесс мысленного расчленения предмета на геометрические тела:
А) деление на геометрические тела;
Б) анализ геометрической формы;
В) разделение детали на части.

2. Название основных плоскостей проекции:
А) фронтальная, горизонтальная, профильная;
Б) центральная, нижняя, боковая;
В) передняя, левая, верхняя.

3. Чтение сборочного чертежа:
А) чтение основной надписи чертежа;
Б) чтение спецификации изделия;
В) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом его работы.

4. Деталирование:
А) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам;
Б) процесс сборки изделия по отдельным чертежам;
В) процесс создания рабочих чертежей.

5. Знаки, позволяющие сократить число изображений на простых чертежах:
А) знак диаметра;
Б) знак квадрата;
В) знак радиуса.

Тест. 8 класс. Тема: ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Инструменты, предназначенные для работы с тушью:
А) циркуль;
Б) кронциркуль;
В) рейсфедер.

2. Оборудование для организации рабочего места чертежника:
А) папка для рисования;
Б) чертежная доска;
В) рейсшина.

3. Какое обозначение твердости карандаша встречается:
А) ТМ
Б) НВ
В) СП

4. В готовальню входят:
А) циркуль;
Б) лекало;
В) рейсфедер

5. Какое из слов не является названием чертежного инструмента?
А) треугольник
Б) транспортир
В) лекало

Тест. 8 класс. Тема: ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ
1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий
A. видимого контура, 
B. невидимого контура, 
C. осевых линий. 

2. Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий
A. видимого контура, 
B. невидимого контура, 
C. осевых линий. 

3. Номером шрифта называется
A. ширина буквы, 
B. высота буквы, 
C. толщина обводки. 

4. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости
A. да, 
B. нет. 

5. Буквой R обозначается 
A. расстояние между любыми двумя точками окружности, 
B. расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками, 
C. расстояние от центра окружности до точки на ней.

Тест. 8 класс. Тема: ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ
1. Предмет имеет
A. 1 вид, 
B. 2 вида, 
C. 3 вида, 
D. 6 видов, 
E. любое количество видов.

2. На чертеже все проекции выполняются
A. в проекционной связи, 
B. без связи, 
C. выборочно.

3. На профильной плоскости изображается
A. главный вид, 
B. вид сверху, 
C. вид справа, 
D. вид слева, 
E. вид с боку.

4. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется
A. главным видом, 
B. видом сзади, 
C. видом местным, 
D. видом слева, 
E. общим видом.

5. Невидимый контур детали на чертеже выполняется
A. штриховыми линиями, 
B. штрих пунктирными тонкими линиями, 
C. основной сплошной толстой, 
D. невидимой линией.

Тест. 8 класс. Тема: СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ
1. Проекцией точки на плоскости называется
A. произвольно взятая точка плоскости, 
B. отображение точки пространства на плоскости.

2. Проецирующая прямая – это
A. прямая, проведенная через точку пространства, 
B. прямая, соединяющая точку пространства с ее проекцией.

3. Центральным проецированием называется проецирование, при котором
A. проецирующие прямые параллельны друг другу, 
B. проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости проекций под углом отличным от 90, 
C. проецирующие лучи исходят из одной точки.

4. Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей
A. центрального проецирования, 
B. косоугольного проецирования, 
C. параллельного проецирования.

5. За основное проецирование принято
A. параллельное, 
B. косоугольное, 
C. центральное, 
D. прямоугольное.

Тест. 8 класс. Тема: «ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ»
1. Проецировать всегда необходимо:
а) на одну плоскость;
б) на две плоскости;
в) на три плоскости;
г) все зависит от особенности строения детали

2. Назовите плоскость Y:
а) профильная; 
б) горизонтальная; 
в) фронтальная.

3. Главным видом принято считать:
а) вид сбоку; 
б) вид спереди; 
в) вид сверху.

4.Вид сбоку выполняется на чертеже:
а) с левой стороны от вида спереди;
б) с правой стороны от вида спереди;
в) рядом с видом сверху.

4. Виды на чертеже располагаются:
а) свободно без правил;
б) в проекционной связи;
в) когда как, все зависит от размера листа

Тест. 8 класс. Тема: «ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА»
1. Что чертят сплошной толстой основной линией?
а) выносные линии; 
б) размерные линии; 
в) рамку и основную надпись;
г) видимый контур детали.

2. Штриховая линия имеет толщину:
а) от S/3 до S/2 
б) S/4 
в) S/5

3. Линию обрыва показывает:
а) штрихпунктирной линией;
б) сплошной тонкой;
в) сплошной волнистой.

4. Промежутки между штрихами у штрихпунктирной линии:
а) 1-2 мм; 
б) 7-10 мм; 
в) 3-5 мм.

Тест. 8 класс. Тема:  «ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ЧЕРТЕЖА»
1. Какие размеры имеет лист формата А4?
а) 297х210; 
б) 140х270; 
в) 190х297

2. Какой должна быть толщина основной сплошной линии?
а) от 0,3 до 1 мм; 
б) от 0,5 до 1 мм; 
в) от 0,5 до 1,4 мм.

3. Какая ширина принята для штриховой, штрихпунктирной и волнистой линий в зависимости от толщины основной сплошной линии?
а) от S/2 до S/3; 
б) S/4; 
в) S/3

4. Чем определяется размер шрифта?
а) высотой буквы 
б) номером шрифта 
в) шириной буквы.

